Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, которые будут действовать с 01 января 2022 года для Асбестовского городского округа, согласно Постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 31.07.2019 №84-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Свердловской области» во вложенном файле и составят

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | | |
| 1 | 0,0442 | 0,0444 |  |
| 2 | 0,0251 [<\*>](consultantplus://offline/ref=557E26098C1189A1F9B8F3643829950411D082A581FCE686D2B355F6CD14776381F4955DDB19FF1C73DA6007F639B11A2A9A849ACAA78A2853D9E329t8v5L) | 0,0249 [<\*>](consultantplus://offline/ref=557E26098C1189A1F9B8F3643829950411D082A581FCE686D2B355F6CD14776381F4955DDB19FF1C73DA6007F639B11A2A9A849ACAA78A2853D9E329t8v5L) |  |
| 3 - 4 | 0,0249 [<\*>](consultantplus://offline/ref=557E26098C1189A1F9B8F3643829950411D082A581FCE686D2B355F6CD14776381F4955DDB19FF1C73DA6007F639B11A2A9A849ACAA78A2853D9E329t8v5L) | 0,0242 [<\*>](consultantplus://offline/ref=557E26098C1189A1F9B8F3643829950411D082A581FCE686D2B355F6CD14776381F4955DDB19FF1C73DA6007F639B11A2A9A849ACAA78A2853D9E329t8v5L) |  |
| 5 - 9 | 0,0235 [<\*>](consultantplus://offline/ref=557E26098C1189A1F9B8F3643829950411D082A581FCE686D2B355F6CD14776381F4955DDB19FF1C73DA6007F639B11A2A9A849ACAA78A2853D9E329t8v5L) | 0,0223 [<\*>](consultantplus://offline/ref=557E26098C1189A1F9B8F3643829950411D082A581FCE686D2B355F6CD14776381F4955DDB19FF1C73DA6007F639B11A2A9A849ACAA78A2853D9E329t8v5L) |  |
| 10 | 0,0226 | 0,0233 |  |
| 11 | 0,0220 | 0,0224 |  |
| 12 | 0,0223 | 0,0244 |  |
| 13 | 0,0240 | - |  |
| 14 | 0,0261 | 0,0285 [<\*>](consultantplus://offline/ref=557E26098C1189A1F9B8F3643829950411D082A581FCE686D2B355F6CD14776381F4955DDB19FF1C73DA6007F639B11A2A9A849ACAA78A2853D9E329t8v5L) |  |
| 15 | 0,0254 | - |  |
| 16 и более | 0,0264 | 0,0259 |  |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | | |
| 1 | 0,0170 | 0,0172 |  |
| 2 | 0,0141 | 0,0145 |  |
| 3 | 0,0156 | 0,0160 |  |
| 4 - 5 | 0,0133 | 0,0135 |  |
| 6 - 7 | 0,0125 | 0,0119 |  |
| 8 | 0,0120 | 0,0132 |  |
| 9 | 0,0117 | 0,0131 |  |
| 10 | 0,0124 | 0,0127 |  |
| 11 | 0,0128 | 0,0125 |  |
| 12 и более | 0,0161 [<\*>](consultantplus://offline/ref=557E26098C1189A1F9B8F3643829950411D082A581FCE686D2B355F6CD14776381F4955DDB19FF1C73DA6007F639B11A2A9A849ACAA78A2853D9E329t8v5L) | 0,0121 |  |